|  |
| --- |
| Beladung                                                           Stück |
| 1. Schutzkleidung und Schutzgerät |
| Warnkleidung (Weste) | 9 |
| Atemgerät, ohne Atemanschluss | 4 |
| Atemanschluss (Vollmaske) Klasse 3 | 4 |
| Filtergerät mit Haube, Fluchthaube mit Schutztasche | 2 |
| Modul Grobreinigung | 1 |
| Atemschutz-Überwachungstafel | 1 |
| Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen | 1 |
| 2. Löschgerät |
| Kübelspritze A 10, gefüllt | 1 |
| Tragbarer Feuerlöscher 6 kg, 21 A - 113 B, mit Kfz-Halterung | 1 |
| Tragbarer Feuerlöscher 5 Kg Kohlendioxid mit Kfz-Halterung | 1 |
| Tragbarer Feuerlöscher 6 l Schaum- und Fettbrandlöscher | 1 |
| 3. Schläuche, Armaturen und Zubehör |
| Druckschlauch B-5-KL 1-K | 1 |
| Druckschlauch B-20-KL 1-K | 10 |
| Druckschlauch C-42-15-KL 1-K | 9 |
| Druckschlauch C-42-15-KL 1-K zur schnellen Wasserabgabe | 2 |
| Druckschlauch   D-25-15 KL 1-K | 2 |
| Feuerlöschschlauch Saugschlauch A-1500-K | 4 |
| Saugkorb A | 1 |
| Saugschutzkorb (Draht) | 1 |
| Standrohr 2B | 1 |
| Sammelstück A-2B | 1 |
| Verteiler BV | 1 |
| Übergangsstück A-B | 1 |
| Übergangsstück B-C | 1 |
| Übergangsstück C-D | 1 |
| Stützkrümmer SK | 1 |
| Strahlrohr BM | 1 |
| Hohlstrahlrohr C, Durchfluss m 235 l/min | 2 |
| Hohlstrahlrohr C, Durchfluss m 235 l/min für Schnellangriff | 1 |
| Strahlrohr CM | 1 |
| Strahlrohr DM | 1 |
| Mehrzweckleine | 2 |
| Seilschlauchhalter 1600 | 3 |
| Schlauchbrücke 2B-H | 3 |
| Schlauchtragekorb C | 3 |
| Schlauchabsperrung Größe B | 1 |
| Kupplungsschlüssel ABC | 3 |
| Schlüssel B (für Überflurhydrant) | 1 |
| Schlüssel C (für Unterflurhydrant) | 1 |
| Paar Schachthaken (mit Kette) | 1 |
| Systemtrenner B-FW | 1 |
| 4. Rettungsgerät |
| Steckleiter, 4-teilig, 4-LM | 4 |
| Einsteckteil LME | 1 |
| Feuerwehrleine FL 30-KF | 4 |
| 5. Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät |  |
| Rettungstragetuch mit Tasche | 1 |
| Krankenhausdecke mit Schutzhülle | 1 |
| Rettungsbrett (Spineboard) mit Zubehör | 1 |
| Krankentrage | 1 |
| Notfallrucksack | 1 |
| 6. Beleuchtungs-, Signal- u. Fernmeldegerät |  |
| Handscheinwerfer CEAG SEB 10 | 1 |
| Handlampe (ADALIT L 3000) | 3 |
| Warndreieck nach 1) | 2 |
| Warnleuchte nach 1) | 2 |
| Euro-Blitzleuchten | 3 |
| Warndreieck Faltsignal 700 mm | 2 |
| Anhaltestab, Winkerkelle, beidseitig rot leuchtend | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Verkehrsleitkegel, 500 mm hoch | 4 |
| HRT-Handsprechfunkgerät digital nach TR BOS | 4 |
| 7. Arbeitsgerät |  |
| Mulde St (600x400x120 mm) | 1 |
| Tragkraftspritze FPFN 10-1000 mit Entlüftungseinrichtung -Zubehör | 1 |
| Kraftstoffkanister 5 Liter (310x230x120 mm) | 1 |
| Hooligan Tool mit Hebelklaue | 1 |
| Brechstange 1500 | 1 |
| Spalthammer | 1 |
| 8. Handwerkzeug und Messgerät |
| Hooligan Tool mit Hebelklaue | 1 |
| Feuerwehr-Werkzeugsatz im Aluminiumkoffer | 1 |
| Feuerwehraxt | 1 |
| Axt B 2 SB-A | 1 |
| Bügelsägesäge B | 1 |
| Bolzenschneider | 1 |
| Stechschaufel 5 mit Stiel  1300 mm | 1 |
| Sandschaufel 250 mit Siel  1300 mm | 1 |
| Stoßbesen mit Stiel  1400 mm lang | 2 |
| Hooligan Tool mit Hebelklaue | 1 |
| 9. Sondergerät |
| Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers | 2 |
| Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 5 m lang mit rotem Warntuch, etwa 200 mm × 200 mm (handelsübliche Ausführung) | 1 |
| Ölbindemittel (Weithalskanister 20 Liter – (275x404x235 mm) | 2 |
| Motorsäge |  |
| Motorkettensäge Schwertlänge etwa 400 mm, mit Zubehör | 1 |
| Ersatzkette für Motorsäge | 1 |
| Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinlinge) Schutzklasse | 2 |
| Schutzhelm für Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz | 2 |
| Fall- und Spaltkeil aus Aluminium od. Kunststoff od. Holz | 1 |
| Doppelkanister; gefüllt mit 5 l Kraftstoff und 2 l Kettenöl | 1 |
| Strom |  |
| Leitungsroller 230 V, (ELSPRO) (296x372x210 mm) | 1 |
| Ortsveränderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD) 230 V | 1 |
| Beleuchtung |  |
| Arbeitsscheinwerfer Akku Beleuchtung LED Quicklight | 1 |
| Stativ, auf mindestens 3 500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C mit Sturmverspannung, Packmaß (1040x130x130 mm) | 1 |
| Schaum |
| Mittelschaumpistole (alternativ zur Zusatzbeladung Schaum) AWG TurboTwist mit Mittelschaumrohr M 0,44 TT | 1 |
| Schaummittel-Ersatzbehälter 2 l | 3 |
| Örtliche Zusatzbeladung TH-VU |  |
| Werkzeugkoffer-Notfalltüröffnung (ZiehFix) | 1 |
| Werkzeugkoffer Verkehrsunfall (600x400x220 mm) | 1 |
| Rettungsplattform, höhenverstellbar (1.700x1.020x240) | 1 |
| S.Tec Hebekissensatz VETTER Unfallrettungs-Set 426 kN, 12 bar.1 Hebekissen S.Tec 12 Typ V 10 (Maße 370x370 mm)1 Hebekissen S.Tec 12 Typ V 12 (Maße 320x520 mm)1 Hebekissen S.Tec 12 Typ V 20 (Maße 480x580 mm)1 Füllschlauch S.Tec, 5 m, gelb, 1 Füllschlauch S.Tec, 5 m, rot1 Doppel-Steuerorgan Air CU 12 bar lighting mit Totmannschaltung1 Druckminderer 200/300 bar | 1 |
| Druckluftflasche Stahl 6 l/300 bar | 1 |
| Spreizer (SP 30) (o. Aggregat) | 1 |
| Schneidgerät (S 510) (o. Aggregat) | 1 |
| Rettungszylinder RZ-1 (LZR 12/300) (L 450 mm) | 1 |
| Rettungszylinder RZ-2 (LZR 12/500) (L 680 mm) | 1 |
| Rettungszylinder RZ-3 (LZR 414) (L 900 mm) | 1 |
| Hydraulikaggregat mit E-Motor (230 V) und Schnellangriff | 1 |
| Schwelleraufsatz für Rettungszylinder | 2 |
| Stabiliisierungssatz (Abstützsystem) Holmatro | 2 |
| Airbagsicherungssystem für Fahrer und Beifahrer(385x300x110 mm) | 1 |
| Zurrgurt mit Ratsche, Belastung 2500 Kg, Nutzlänge 5 m | 2 |
| Abstützsystem LUKAS LSS-Satz, Blöcke und Keile – Satz 1 | 1 |
| Abstützsystem LUKAS LSS, Treppe mit Keil (690x276x150 mm) | 2 |
| Unterbau-System Stab-Pack (270x170x320 mm) | 2 |
| Schutzdeckenset III | 1 |
| Bereitschaftsplane | 1 |
| Rettungssäge/Säbelsäge mit Zubehör (390x355x110 mm) | 1 |
| Glasmanagement Set (Lukas) (500x400x135) | 1 |
| Halligan Tool Metallschneideklaue | 1 |
| Spliterschutz (600x400x7 mm) | 1 |
| Sichtschutz Quickscreen (Packmaß 1400x300 mm) | 1 |
| Pedalschneider mit Zubehör (310x415x130 mm) | 1 |
| Rundschlinge/Endlosschlinge aus Polyester  3  t (3 m), | 2 |
| Schäkel  3,0 t | 2 |
| Hi-Lift First Responder Jack (91 cm), Hubhöhe 69 cm(250x1.040x130 mm) | 1 |
| Hi-Lift Anschlagkette, 4 m | 1 |
| Multifunktionswanne M-Set 75 Ltr. | 1 |
| Windenstütze aus Aluminium 1.700 – 3.100 mm | 1 |
| Kanalstrebe, Verstellbereich 1.100 – 1.400 mm | 1 |
| Lkw-Fahrerhaussicherung (450x140x360 mm) | 1 |