|  |  |
| --- | --- |
| Beladung LF 10/6 KatS | Stück |
| Atemschutzgerät, Dräger PSS 90 | 4 |
| Atemschutzmasken | 8 |
| Schutzbekleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose und Beinlinge). | 2 |
| Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz nach der UVV Forsten | 2 |
| Kübelpritze A10 nach DIN 14405 | 1 |
| Tragbarer Feuerlöscher mit 12 kg ABC Löschpulver | 1 |
| Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlendioxid | 1 |
| Kombischaumrohr M4/S4-B | 1 |
| Schwerschaumrohr S2 | 1 |
| Zumischer Z4 R nach DIN 14384 | 1 |
| Zumischer Z2 R nach DIN  14384 | 1 |
| Ansaugschlauch D 1500 nach DIN 14819 | 2 |
| Schaummittelbehälter 20l gefüllt nach DIN 14452 | 6 |
| Druckschlauch B-5 K nach DIN 14811-1 | 1 |
| Druckschlauch B-20-K nach DIN 14811-1 | 14 |
| Druckschlauch C42-20-K | 12 |
| Saugschlauch A110-1500-K nach DIN EN ISO 14557 | 6 |
| Saugkorb A nach DIN 14362-1 | 2 |
| Saugschutzkorb A (Draht) | 1 |
| Standrohr 2B nach DIN 14375-1 | 1 |
| Sammelstück A-2B nach DIN 14355 | 2 |
| Verteiler BV oder BK nach DIN 14345 | 2 |
| A-B Übergangstück nach DIN 14343 | 1 |
| B-C Übergangstück nach DIN 14342 | 2 |
| C-D Übergangstück nach DIN 14341 | 1 |
| Hohlstrahlrohr; Durchflussmenge < 235l/min nach DIN EN 15182-2 | 1 |
| Stützkrümmer SK nach DIN EN 14308 | 1 |
| Mehrzweckstrahlrohr BM DIN DIN EN 15182 | 1 |
| Mehrzweckstahlrohr CM DIN EN 15182 | 3 |
| Mehrzweckleine DIN 14920 | 2 |
| Seilschlauchhalter SH 1600 - H nach DIN 14828 | 3 |
| Schlauchbrücke 2B nach DIN 14820-1 | 3 |
| Schlauchtragekorb STK - C nach DIN 14827-1 | 3 |
| Schlauchtragekorb STK - C nach DIN 14827-1 | 4 |
| Kupplungsschlüssel ABC nach DIN 14822-2 | 3 |
| Schlüssel B (für Überflurhydrant) nach DIN 3223 | 1 |
| Schlüssel C (für Unterflurhydrant) nach DIN 3223 | 1 |
| Paar Schachthaken mit Kette | 1 |
| Wasserstrahlpumpe | 1 |
|  |  |
| Steckleiter 4-LM nach DIN EN1147 Bbl 1 | 4 |
| Feuerwehrleine FL 30-KF nach DIN 14920 | 4 |
| Feuerwehrleinenbeutel mit Trageleine nach DIN 14921 | 4 |
| Gurtmesser | 1 |
| Nothammer | 1 |
|  |  |
| Krankentrage K nach DIN 13024-2 | 1 |
| Tragetuch mit Tasche n. DIN EN 1865 | 1 |
| Krankenhausdecke mit Schutzhülle, ca. 1900x1400mm | 2 |
| Verbandkasten K nach DIN14142 | 1 |
|  |  |
| Handscheinwerfer Ex nach DIN 14642 | 3 |
| Helmlampen | 4 |
| Warndreieck nach StVZO | 2 |
| Warnleuchte nach StVZO | 2 |
| Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, Euro Blitz | 4 |
| Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend | 2 |
| Verkehrsleitkegel voll reflektierend 500 mm hoch | 4 |
| 2-m-Handfunkgerät nach TR BOS m. Ladehalterung | 6 |
| Bindestrang 2 m lang, 8mm Durmesser | 6 |
| Einreißhaken nach DIN 14851 | 1 |
| Mulde nach DIN 14060 | 1 |
| Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit mind. 4 t nach DIN EN 1492-2, Nutzlänge min. 4 m | 1 |
| Schäkel ähnlich Form C nach DIN 82101, 100 kN, Nenngröße 3 | 2 |
| Motorsäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge etwa 400mm, mit Zubehör | 1 |
| Ersatzkette für Motorsäge | 1 |
| Fäll- und Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz | 1 |
|  |  |
| Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug | 1 |
| Spalthammer | 1 |
| Werkzeugkasten für Fahrgestellwerkzeug, Pumpenwerkzeug und Werkzeugsatz nach Wunsch des Bestellers | 1 |
| Axt B 2 SB-A nach DIN 7294 | 1 |
| Bügelsäge B nach DIN 20142 | 1 |
| Bolzenschneider (Schneidleistung min. 9 mm) | 1 |
| Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY900 nach DIN 20152 | 1 |
| Dunghacke mit Stiel 1.400 mm lang | 1 |
| Stechschaufel 5 mit Stiel 1.300 mm lang nach DIN 20121 | 2 |
| Stoßbesen mit Stiel 1.400 mm lang | 2 |
|  |  |
| Abgasschlauch passend zu Fahrzeug nach DIN 14572 | 1 |
| Unterlegkeil 46 nach DIN 76051-1 | 2 |
| Ölbindemittel Typ I R, in wiederverwendbarem Behälter, zur Aufnahme von ca. 40 Liter Öl | 1 |
| Doppelkanister; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Kettensäge und 2 l Kettenöl | 1 |
|  |  |
| Stromerzeuger Endress 8 kVA nach DIN 14685; | 1 |
| Abgasschlauch nach DIN 14572 - 50 x 2500 | 1 |
| Kanister gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Stromerzeuger mit Ausgussstutzen | 1 |
| Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230 V Schutzart IP 54, 50 m | 2 |
| Tauchpumpe TP4 | 1 |
| Wassersauger | 1 |
| Wathosen | 2 |
| Feuerwehrwerkzeugkasten | 1 |
| Schnellangriffsschlauch S 25, 50 m lang | 1 |
| Belüftungsgerät Hochleistungslüfter Leader | 1 |
| Spineboard | 1 |